bootm_size=0x180000000
loadaddr=0x2000000
hwconfig=fsl_ddr:ctlr_intlv=3way_4KB,bank_intlv=auto;usb1:dr_mode=host,phy_type=utmi
sd_boot=ext4load mmc 0:1 $loadaddr fitImage;bootm $loadaddr
bootargs=root=/dev/mmcblk0p2 rw rootwait rootfstype=squashfs,f2fs noinitrd console=ttyS0,115200 mtdparts=fe8000000.nor:126m(firmware-nor),1m(cortina-ucode),128k(fman),128k(u-boot-env),768k(u-boot)
bootcmd=echo starting OpeWwrt ...;run sd_boot
bootdelay=3
