| 引脚/信号       | 本次配置     | 备注                         |
| --------------- | ------------ | ---------------------------- |
| GPIO0           | 软件SPI_MISO | 软 SPI 接收                  |
| GPIO1           | 软件SPI_MOSI | 软 SPI 发送                  |
| GPIO2           | 软件SPI_CS   | 软 SPI 片选                  |
| GPIO3           | 软件SPI_SCK  | 软 SPI 时钟                  |
| GPIO4           | I2C_SCL      | I²C 时钟                     |
| GPIO5           | I2C_SDA      | I²C 数据                     |
| GPIO11          | GPIO         | 保持为 GPIO，用作SX130_RESET |
| GPIO12          | UART0_TXD0   | 调试 TX                      |
| GPIO13          | UART0_RXD0   | 调试 RX                      |
| GPIO18–GPIO21   | PWM          | MDI_P2，复用作 PWM 输出      |
| GPIO24          | GPIO         | MDI_P3 复用作 GPIO           |
| GPIO26–GPIO29   | MDI_P4       | 启用以太网端口 P4            |
| GPIO38          | RESET_N      | 系统复位                     |
| GPIO40（LINK2） | GPIO         | 指示灯脚复用作 GPIO          |
| GPIO41（LINK3） | GPIO         | 指示灯脚复用作 GPIO          |
| GPIO44          | WLAN_LED     | 无线指示灯                   |
| USB_P / USB_N   | USB 启用     | 开启 USB 数据通道            |

