setenv loadkernel fatload mmc 0:1 \$kernel_addr_r Image
setenv bootargs console=ttyS0,115200 earlycon=sbi root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
setenv uenvcmd run loadkernel \&\& booti \$kernel_addr_r - \$fdtcontroladdr
run uenvcmd
