bootm_size=0x180000000
loadaddr=0x2000000
fwaddr=0xe8000000
hwconfig=fsl_ddr:ctlr_intlv=3way_4KB,bank_intlv=auto;usb1:dr_mode=host,phy_type=utmi
nor_boot=bootm $fwaddr
bootargs=console=ttyS0,115200
bootcmd=echo starting OpenWrt ...;run nor_boot
bootdelay=3
